**Check-list pré-dive Inspi / Evolution**

1. **Inspection visuelle : montage et connections**
2. **Vérif. emplacement des blocs : O² droite, DIL gauche**
3. **Vérif. Flow-stop O² : ON + sécu en place**
4. **Durée vie cartouche**
5. **Ouverture blocs : fuites ? + Pression mano O² et DIL**
6. **Essai BOV en position OC**
7. **Essai gonflage wing (direct system)**
8. **Essai ADV (appui membrane)**
9. **Essai purge wing**
10. **Injections: DIL puis O²**

**…**

**…**

1. **Essai BOV en position CC**
2. **Vérif. soupapes embout buccal**
3. **Test pression positive : 2’**
4. **Test pression négative : 2’**
5. **Remettre purge sur « DIVE »**
6. **VISION ON (beep, beep, clic…)**
7. **Calibrage des cellules**
8. **Vérif % DIL = même sur VISION et VR3 que dans bloc**
9. **Respi. 3’= vérif. : Cell. + solé. + démar. chaux + HUD**